|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Stückzahl** | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | | **Gesamtbetrag** | |
| € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | LieferungBöcke Basament®  grauBöschungsplatte40/8/100 cm **Ausführung:** Basament® -grau  **Herstellung:** abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfläche.  Einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewährung  Ansichtsflächen nicht ausgewaschen  Frost Tausalz beständig nach DIN EN 13198  **Einbau**: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge.  Böschungsplatte 40/8/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen  **Technische Angaben:** Höhe: 40 cm  Tiefe: 8 cm  Länge: 100 cm  Verlegebett: objektabhängig  Ausführung: Basament® grau  Ansichtsfläche nicht ausgewaschen  Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt.  **Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Stückzahl** | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | | **Gesamtbetrag** | |
| € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | LieferungBöcke Basament®  grauBöschungsplatte50/8/100 cm **Ausführung:** Basament® -grau  **Herstellung:** abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfläche.  Einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewährung  Ansichtsflächen nicht ausgewaschen  Frost Tausalz beständig nach DIN EN 13198  **Einbau**: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge.  Böschungsplatte 50/8/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen  **Technische Angaben:** Höhe: 50 cm  Tiefe: 8 cm  Länge: 100 cm  Verlegebett: objektabhängig  Ausführung: Basament® grau  Ansichtsfläche nicht ausgewaschen  Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt.  **Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Stückzahl** | **Unverbindlicher Ausschreibungstext** | **Preis je Einheit** | | **Gesamtbetrag** | |
| € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | **Lieferung**  **Böcke Basament®  grau**  **Böschungsplatte**  **60/8/100 cm**  **Ausführung:** Basament® -grau  **Herstellung:** abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfläche.  Einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewährung  Ansichtsflächen nicht ausgewaschen  Frost Tausalz beständig nach DIN EN 13198  **Einbau**: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge.  Böschungsplatte 60/8/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen  **Technische Angaben:** Höhe: 60 cm  Tiefe: 8 cm  Länge: 100 cm  Verlegebett: objektabhängig  Ausführung: Basament® grau  Ansichtsfläche nicht ausgewaschen  Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt.  **Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH** |  |  |  |  |